**3.Минимальная единица хранения информации – бит**

**Минимальная адресуемая единица хранения информации – байт**

**4.Бит может принимать значения 0 или 1**

**5.В одном байте содержится 8 бит**

**6.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Десятичная** | **Двоичная** | **Шестнадцатеричная** |
| **0** | **00000000** | **00** |
| **1** | **00000001** | **01** |
| **2** | **00000010** | **02** |
| **3** | **00000011** | **03** |
| **4** | **00000100** | **04** |
| **5** | **00000101** | **05** |
| **6** | **00000110** | **06** |
| **7** | **00000111** | **07** |
| **8** | **00001000** | **08** |
| **9** | **00001001** | **09** |
| **10** | **00001010** | **0A** |
| **11** | **00001011** | **0B** |
| **12** | **00001100** | **0C** |
| **13** | **00001101** | **0D** |
| **14** | **00001110** | **0E** |
| **15** | **00001111** | **0F** |
| **16** | **00010000** | **10** |
| **17** | **00010001** | **11** |
| **18** | **00010010** | **12** |
| **19** | **00010011** | **13** |
| **20** | **00010100** | **14** |